|  |  |
| --- | --- |
| 灯光 | ***13*** |
| 超声波 | Echo = ***12*** ;Trig = ***11*** ;VCC = 5v; |
| 继电器 | in1 = ***A2*** (喂水);in2 =***9*** (风扇); |
| 温湿度 | DAT = ***8*** ; |
| 时钟模块 | VCC = 5v;CLK = ***7*** ;DAT = ***6*** ;RST =***5***; |
| 继电器 | in1 = ***10*** (喂食);in2 = ***4*** (清粪); |
| 光敏 | OUT = ***A0*** ;VCC = 5v; |
| 水位 | SIG = ***A1*** ;VCC = 5v; |
| LCD1602 | SDA = ***A4*** ;SCL = ***A5*** ;VCC = 5v; |
| HC-05 | RX = TX,TX = RX; |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 2 3 A3 |